Začiatok formuláraBRÚSNA SADA GANZO TOUCH PRO (ULTRA)

1. Uvolněte trojhranní šroub připevněn na modulu s přísavkou



1. Nasaďte kulovitou část na brusném modulu do připraveného otvoru na modulu s přísavkou a následně zatáhněte šroubem z kroku č. 1



1. Uvolněte dvě boční trojhranné šrouby na brusném modulu a do otvoru se šroubem umístěným výše vložte vodicí tyčku a do druhého otvoru podpůrnou tyčku



1. Vezměte vodicí tyčku pro upevnění brusného kamene, našroubujte na ni černou kuličku pro uchycení vodicí tyčky při broušení a odstraňte z ní gumovou koncovku



1. Vložte vodicí tyčku pro uchycení brusného kamene do otvoru v plastové části vodicí tyčky s naznačenými úhly a založte gumovou koncovku odstraněnou v kroku č. 4



1. Do vodící tyčky na uchycení brusného kamene vložte přiložený brusný kámen (u velmi tupého nože se doporučuje začít s kamenem zrnitosti 120 a postupovat až po kámen se zrnitostí 1500). V případě že se nůž jen dobrušuje, můžete začít broušení i kamenem 320 nebo 600, záleží to ale od stavu ostří, čistě střiženému nože!

****

1. Uvolněte trojhranní šroub umístěný pod nápisem Ganzo na kovové plotýnce na brusném modulu, uchyťte nůž pod kovovou ploténkou a následně zatáhněte předtím uvolněnim šroubem

****

1. Brusné sady Ganz Touch Pro a Touch Pro Ultra mají možnost nastavení 5 úhlů broušení, vzhledem k tomu, jaký typ nože brousíte. Kromě toho je možnost úhel i volně nastavit přesně podle sklonu nože, avšak naznačene úhly obsáhnou broušení všech běžně používaných nožů

Úhly jsou naznačeny na přiloženém obrázku:

modrá barva (24 °)

žlutá barva (21 °)

zelená barva (18 °)

červená barva (15 °)

černá barva (10 °)



1. Broušení nože provádějte tahem vodící tyčky s kamenem po čepeli nože směrem od rukojeti po špičku

Kameny před broušením na pár minut namočte do vody (zajistí se tak vyšší odolnost proti přehřívání a poškození oceli a zároveň kvalitnější nabroušen nože)

****

****

**Údržba**

Po broušení kameny důkladně omyjte pod tekoucí vlažnou vodou (lze použít i běžný saponát a kuchyňskou houbičku pro lepší očištění)

Aby se předešlo poškození, kameny doporučujeme skladovat v přiloženém pouzdře.

**Přiložené kameny jsou křehké, na základě toho je běžným jevem že rohy kamenů mohou být někdy mírně zaoblené, popřípadě jinak nedokonalé, což ale absolutně nemá vliv na vlastnosti kamenů a schopnost využití jejich brusné plochy při broušení nože**

Vyrobeno v Číně.

Prodejce: Kniland s.r.o, Prostredný Hámor 391, Mlynky, 053 76, www.kniland.sk